

生态环境统计与排污许可统一信息报表
[image: ](季报) 排污许可证编号：91640404MA75W19B9G001P
单位名称：宁夏兴昊永胜盐业科技有限公司

报告时段：2026年第2季

法定代表人(实际负责人):文志勇


技术负责人：沈剑

固定电话：09542868055

移动电话：13995352632











[image: ]排污单位名称(盖章)
报告日期：2026年07月15日

承诺书





固原市生态环境局：

[image: ]宁夏兴昊永胜盐业科技有限公司承诺提交的生态环境统计与排污许可统一信息报表中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相
应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并 依法接受处罚。

特此承诺。





单位名称：                    (盖章)


[image: ]法定代表人：                   (签字)


日 期 2 0 2 6 .   、 1 5

一、企业基本信息

(一)企业基本信息


企业基本信息

	项目
	内容

	单位名称
	宁夏兴昊永胜盐业科技有限公司

	邮政编码
	756000

	生产经营场所地址
	宁夏回族自治区固原市原州区宁夏固原经济开发区盐化工园区

	行政区划代码
	640402000000

	国民经济行业类别
	热电联产

	生产经营场所经度
	106.15018

	生产经营场所纬度
	36.16153

	统一社会信用代码
	91640404MA75W19B9G

	排污许可证编号
	
91640404MA75W19B9G001P





	法定代表人(主要负责人)
	文志勇

	联系电话
	09542868055

	企业规模
	小型

	是否设有工业锅炉
	否

	排水去向类型
	其他(回喷、回填、回灌、回用等)

	排入的污水处理厂
	

	受纳水体
	







(二)生产活动情况


发电机组生产情况表
注：
1.     如果外购电量(热量)无法分机组，可按机组数目平分；
2 、排污单位购入的可证明消纳的绿色电力量占总外购电量的比值。可证明消纳的绿色电力量包括绿色电力交易电量，以及额外由政府划 转的 或从绿证 市场购买的绿证。绿色电力交易和绿证交易需要有相应的购买/划转凭证。

	





机组名称
	




驱动
发电
装置
类型
	




机组
燃料
类型
	




生产设
施编号 (发电 机 )
	




发电机 功率
(MW )
	




最小发电
出力比例
(%)
	





汽轮机型
式
	





汽轮机排汽冷却 方式
	



机组设计
利用小时
数 ( 小 时 )
	



发电量
(万 kWh )
	




供电量 (万  kWh)
	



供热
量
(万
GJ)
	




供热比
(%)

	汽机岗位
	蒸汽 轮机
	燃煤
机组
	MF0006
	15
	80
	背压式
	/
	8760
	0
	0
	0
	0

	汽机岗位
	蒸汽 轮机
	燃煤
机组
	MF0007
	15
	80
	抽背式
	/
	8760
	3613.6
8
	3113.28
4
	28.229
186
	88.81

	全厂总计
	/
	/
	/
	30
	/
	/
	
	
	3613.6
8
	3113.28
4
	28.229
186
	





	





机组 名称
	驱动发电装置类型
	机组燃料类型
	



生产 设施 编号 ( 发 电  机 )
	


机组 实际
运行
时间 (小 时 )
	


机组 实际
利用
小时 数  ( 小 时 )
	


机组 平均
负荷
率 (% )
	

发电标准煤耗(发电
气耗)
	

供电标准煤耗(供电
气耗)
	
供热标准煤耗(供
热油耗)(供热气 耗 )
	



外购
电量
(万 kWh )
	



外购电
的绿色
电力比 例
(%)
	

外
购
热
量 (万 GJ

	
	
	
	
	
	
	
	


值
	


单位
	


值
	


单位
	


值
	


单位
	
	
	

	
汽机
岗位
	蒸汽轮机
	燃煤机组
	
MF00
06
	

0
	

0
	

0
	

308.71
	

gce/kWh
	

358.39
	

gce/kWh
	

0
	

kgce/GJ
	

0
	

0
	

0

	
汽机
岗位
	蒸汽轮机
	燃煤机组
	
MF00
07
	

2084
	

2084
	

95
	

308.71
	

gce/kWh
	

358.39
	

gce/kWh
	

37.7
	

kgcc/GJ
	
722.22
9
	

100
	

0

	
全厂
总计
	

/
	

/
	

/
	

/
	

/
	
	

/
	

/
	

/
	

/
	

/
	

/
	
722.22
9
	
	

0



电站锅炉/燃气轮机生产情况表


	



生产设
施名称 (锅炉/ 燃气轮 机 )
	





生产设
施编号
	




燃烧
装置
型式
	





燃料
类型
	





燃料
种类
	




额定出 力(吨/ 小时， 兆瓦)
	




锅炉最低
稳燃负荷 率 ( % )
	





对应发电机
名称及编号
	



对应发
电机组 规模
(MW )
	




燃烧装置实际
运行时间(小 时 )
	





产灰量
(吨)
	





产渣量
(吨)
	




脱硫副产
物产生量
(吨)

	
煤粉锅 炉
	

MF0001
	R1燃 煤锅 炉 |
RM05
煤粉炉
	

燃煤
	

烟煤
	
150吨/ 小时
	

70
	发电机
MF0006,发电
机MF0007
	

30
	

2058
	

7192.7
	

2017
	

1147.46

	
煤粉锅 炉
	

MF0009
	R1燃 煤锅 炉 |
RM05
煤粉炉
	

燃煤
	

烟煤
	
150吨/ 小时
	

70
	发电机
MF0006,发电
机MF0007
	

30
	

1065
	

3731.1
	

1335
	

1066.32

	
煤粉锅 炉
	

MF0016
	R1燃 煤锅 炉 |
RM05
煤粉炉
	

燃煤
	

烟煤
	
220吨/ 小时
	

70
	
发电机
MF0006,发电
机MF0007
	

30
	

1031
	

4163.5
	

1151
	

1116.1

	
全厂总 计
	
/
	
/
	
/
	
/
	
/
	
/
	
/
	
/
	
4154
	
15087.3
	
4503
	
3329.88






工业锅炉生产情况表

	


工业锅炉名称
	


工业锅炉编号
	

工业锅炉 型式
	


工业锅炉
燃料类型
	


工业锅炉
燃料种类
	


工业锅炉用途
	


工业锅炉产品
	

工业锅炉额定 出力(吨/小 时，兆瓦)
	

工业锅炉实际运 行时间(小时)







(三)燃料及原辅材料使用情况


燃料分析表
注：燃料分析数据按报告期内所有投加至燃烧装置内的分析数据取加权平均值，权重为燃料量。其中，燃料中汞含量优先根据入炉燃料实测值加权确 定，缺少燃料实测值时，根据入厂燃料检测值确定。
	燃烧装置信息
	燃料分析数据

	




主要
生产
单元
名称
	





生产
设施
编号
	

生产
设施
名称
(锅
炉/燃
气轮  机 、 工业  炉 )
	燃 料 类 型
	燃 料 种 类
	





燃料使用量
(万t、万
m³)
	固体或液体燃料
	气体燃料

	
	
	
	
	
	
	



收到
基灰 分
Aar (% )
	



收到 基全 硫
St.ar
(% )
	


收到 基元 素碳
含量 Car (%
)
	 (
f
    
(
) (
Vda
) (
%
 
)
)干燥无灰基挥发分
	




收到基低位发
热量Qnet.ar
(MJ/kg、MJ
/m³)
	





硫化氢
(%、mg/m³)
	




总硫
(%、mg/m³
)
	



元素
碳含 量
Car (%  )
	



低位 发热
量 	(M  J/m³ )






	


锅炉
岗位
	



MF00
01
	


煤粉 锅炉
	燃煤
	烟煤
	



3785
4.7
	



t
	



26.0
8
	



0.88
	



46.07
	



40.
28
	



17.0
75
	



MJ/kg
	
	
	
	
	
	

	


锅炉
岗位
	



MF00
09
	


煤粉 锅炉
	燃煤
	烟煤
	



2276
6.74
	



t
	



26.0
8
	



0.88
	



46.07
	



40.
28
	



17.0
75
	



MJ/kg
	
	
	
	
	
	

	


锅炉
岗位
	



MF00
16
	


煤粉 锅炉
	燃煤
	烟煤
	



2548
1.11
	



t
	



26.0
8
	



0.88
	



46.07
	



40.
28
	



17.0
75
	



MJ/kg
	
	
	
	
	
	







	


全厂
总计
	
	



/
	



/
	



/
	



8610
2.55
	
	



/
	



/
	



/
	



/
	



/
	
	



/
	
	



/
	
	



/
	



/


主要原辅材料及涂料信息表

	种类
	名称
	实际使用量
	计量单位

	



辅料
	电石渣
	2767.09
	t

	
	助凝剂
	0
	t

	
	氨水
	326.44
	t

	
	混凝剂
	0
	t

	防腐涂料
	/
	0
	t




(四)工业企业固体物料堆存信息


工业企业固体物料堆存信息

	一、基本信息
	单位
	合计
	堆场1

	堆场编号
	
-
	
一
	MF0020

	堆场名称
	
-
	
一
	条形煤场

	堆场类型
	
一
	
一
	密闭式堆放

	二、物料堆场控制
设施及污染物产生
排放情况
	
一
	
一
	
一

	物料堆场颗粒物控 制措施
	
一
	
	洒水，围挡，出入车辆冲洗

	物料堆场颗粒物产 生量
	吨
	85.701165
	85.701165

	物料堆场颗粒物排 放量
	吨
	0.857012
	0.857012

	三、物料堆存情况
及运载信息
	
一
	
	
一

	堆存物料名称
	
一
	
	煤炭(非褐煤)








	堆存物料占地面积
	平方米
	3968
	3968

	堆存量
(报告周期内的累
计堆存量)
	
万吨
	
86102.55
	
86102.55

	物料运载车次  (报告期内物料运
载车次情况)
	
车
	
2609
	
2609

	单车平均运载量
	吨/车
	33
	33


二、污染防治设施运行情况

(一)正常运转信息


废气污染治理设施正常运转情况表
注：
2.          废气治理设施运行费用指调查年度维持废气治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备折旧、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及 与设施运行有关的其他费用等；
2、报告期内企业污染治理设施运行时间指装置正常运行情况下(能够有效处理污染物)的实际运行小时数。




	

设施名称
	

设施编号
	

设施类型
	

参数
	

数量
	

单位
	

备注

	






脱硝系统
	







TA001
	






脱硝设施
	对应的排放口 名称
	2#烟囱
	/
	

	
	
	
	平均脱硝效率
	85
	%
	

	
	
	
	脱硝剂用量
	143.06
	t
	

	
	
	
	脱硝设施运行 时间
	2058
	h
	

	
	
	
	设计处理能力
	360000
	m³/h
	

	
	
	
	运行费用-其 中：能源消耗 与药剂费用
	
54.88
	
万元
	

	
	
	
	运行费用-总
费用
	54.88
	万元
	

	




除尘器
	




TA002
	




除尘设施
	对应的排放口 名称
	2#烟囱
	/
	

	
	
	
	平均除尘效率
	99.91
	%
	

	
	
	
	滤袋更换数量
	0
	个
	

	
	
	
	粉煤灰产生量
	7192.4
	t
	

	
	
	
	设计处理能力
	360000
	m³/h
	

	
	
	
	运行费用-其 中：能源消耗
	16.69
	万元
	





	
	
	
	与药剂费用
	
	
	

	
	
	
	运行费用-总
费用
	16.69
	万元
	

	
	
	
	除尘设施运行 时间
	1065
	h
	

	






脱硝系统
	







TA004
	






脱硝设施
	对应的排放口 名称
	2#烟囱
	/
	

	
	
	
	平均脱硝效率
	85
	%
	

	
	
	
	脱硝剂用量
	83.76
	t
	

	
	
	
	脱硝设施运行 时间
	1065
	h
	

	
	
	
	设计处理能力
	360000
	m³/h
	

	
	
	
	运行费用-其
中：能源消耗
与药剂费用
	
28.4
	
万元
	

	
	
	
	运行费用-总
费用
	28.4
	万元
	

	




除尘器
	




TA005
	




除尘设施
	对应的排放口 名称
	2#烟囱
	/
	

	
	
	
	平均除尘效率
	99.91
	%
	

	
	
	
	滤袋更换数量
	0
	个
	

	
	
	
	粉煤灰产生量
	3731.1
	t
	

	
	
	
	设计处理能力
	360000
	m³/h
	

	
	
	
	运行费用-其 中：能源消耗
	16.69
	万元
	






	
	
	
	与药剂费用
	
	
	

	
	
	
	运行费用-总
费用
	16.69
	万元
	

	
	
	
	除尘设施运行 时间
	1065
	h
	

	








喷淋塔
	








TA006
	








脱硫设施
	对应的排放口 名称
	2#烟囱
	/
	

	
	
	
	平均脱硫效率
	93.69
	%
	

	
	
	
	脱硫剂用量
	2767.09
	t
	

	
	
	
	脱硫固废产生 量
	3329.88
	t
	

	
	
	
	脱硫设施运行 时间
	2084
	h
	

	
	
	
	设计处理能力
	720000
	m³/h
	

	
	
	
	运行费用-其 中：能源消耗 与药剂费用
	
131.63
	
万元
	

	
	
	
	运行费用-总
费用
	131.63
	万元
	

	


除尘器
	


TA012
	

除尘设施
	对应的排放口 名称
	灰库除尘排口
	/
	

	
	
	
	设计处理能力
	10000
	m³/h
	

	
	
	
	除尘设施运行 时间
	2184
	h
	

	
	TA013
	除尘设施
	对应的排放口
	输煤布袋除尘器
	/
	






	
	
	
	名称
	
	
	

	
	
	
	设计处理能力
	10000
	m³/h
	

	
	
	
	除尘设施运行 时间
	428
	h
	

	







脱硝系统
	







TA015
	







脱硝设施
	对应的排放口 名称
	2#烟囱
	/
	

	
	
	
	平均脱硝效率
	85
	%
	

	
	
	
	脱硝剂用量
	99.62
	t
	

	
	
	
	脱硝设施运行 时间
	1031
	h
	

	
	
	
	设计处理能力
	360000
	m³/h
	

	
	
	
	运行费用-其
中：能源消耗
与药剂费用
	
27.50
	
万元
	

	
	
	
	运行费用-总 费用
	27.50
	万元
	

	





除尘器
	





TA016
	





除尘设施
	对应的排放口 名称
	2#烟囱
	/
	

	
	
	
	平均除尘效率
	99.91
	%
	

	
	
	
	滤袋更换数量
	0
	个
	

	
	
	
	粉煤灰产生量
	4163.5
	t
	

	
	
	
	设计处理能力
	360000
	m³/h
	

	
	
	
	运行费用-其
中：能源消耗
与药剂费用
	
16.16
	
万元
	






	
	
	
	运行费用-总
费用
	16.16
	万元
	

	
	
	
	除尘设施运行 时间
	1031
	h
	

	





全厂合计
	废气治理设施
总数
	9
	/
	

	
	废气治理设施
设计处理总能
力
	
2900000
	
m³/h
	

	
	废气治理设施
运行总费用- 总费用
	
291.95
	
万元
	

	
	废气治理设施 运行总费用-  其中：能源消 耗与药剂费用
	
291.95
	
万元
	


废水污染治理设施正常运转情况表
注：
1 、工业废水排放总量：过企业厂区所有排放口排到企业外部的工业废水量。包括生产废水、外排的直接冷却水、废气治理设施废水和与工业废水混排 的厂区生活污水，不包括独立外排的间接冷却水(清污不分流的间接冷却水应计算在内);
2 、直接排入环境的：指企业直接排入环境中的废水量，以及废水经过排污口或经过下水道排入海、河流、湖泊、水库、蒸发地、渗坑以及农田等的废 水量；
3 、排入污水处理厂的：指企业产生的废水直接或间接经市政管网排入污水处理厂的废水量，包括排入城镇污水处理厂、工业废水集中处理厂以及其他 单位的污水处理设施的废水量；




4 、废水治理设施运行费用：指企业维持废水治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的 其他费用等。
	

设施名称
	

设施编号
	

参数
	

数量
	

单位
	

备注

	









淡水池
	









TW005
	处理的废水类型
	生产废水
	/
	

	
	
	废水防治设施运 行时间
	2184
	h
	

	
	
	废水治理设施设 计处理能力
	5000
	t/d
	

	
	
	污水处理量
	917280
	t
	

	
	
	污水回用量
	917280
	t
	

	
	
	污水排放量
	0
	t
	

	
	
	耗电量
	916960
	KWh
	

	
	
	污染物处理效率
	100
	%
	

	
	
	运行费用-总费 用
	33.01
	万元
	

	
	
	运行费用-其中：
能源消耗与药剂
费用
	
33.01
	
万元
	

	化粪池
	
TW006
	处理的废水类型
	生活污水
	/
	

	
	
	废水防治设施运
	2184
	h
	





	
	
	行时间
	
	
	

	
	
	废水治理设施设 计处理能力
	5
	t/d
	

	
	
	污水处理量
	11600
	t
	

	
	
	污水回用量
	0
	t
	

	
	
	污水排放量
	11600
	t
	

	
	
	耗电量
	113
	KWh
	

	
	
	污染物处理效率
	100
	%
	

	
	
	运行费用-总费 用
	0.004
	万元
	

	
	
	运行费用-其中：
能源消耗与药剂
费用
	
0.004
	
万元
	

	






全厂合计
	废水治理设施总 数
	2
	/
	

	
	废水治理设施设 计处理总能力
	5005
	t/d
	

	
	工业废水产生总 量
	0
	t
	

	
	工业废水处理总 量
	0
	
t
	

	
	工业废水回用总 量
	0
	t
	

	
	工业废水排放总 量-直接排入环
	0
	
t
	







	
	境的
	
	
	

	
	工业废水排放总
量-间接排入污
水处理厂的
	
0
	
t
	

	
	生活污水产生总 量
	11600
	
t
	

	
	生活污水处理总 量
	11600
	t
	

	
	生活污水回用总 量
	0
	t
	

	
	生活污水排放总
量-直接排入环
境的
	
0
	
t
	

	
	生活污水排放总
量-间接排入污
水处理厂的
	
11600
	
t
	

	
	废水治理设施运
行总费用-总费
用
	
33.014
	
万元
	

	
	废水治理设施运
行总费用-其中：
能源消耗与药剂
费用
	
33.014
	
万元
	








(二)工业固废废物自行储存/利用/处置设施情况


工业固废废物自行储存/利用/处置设施情况
注：“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报

	


自行储存/利用/ 处置设施编号
	


减少工业固体废物产生、促进 综合利用的具体措施
	


是否超能力储 存/利用/处置
	


是否超种类储 存/利用/处置
	



是否超期储存
	

是否存在不符合排污
许可证规定污染防控
技术要求的情况
	


如存在一项以上选择
“是”的，请说明具体情
况和原因







(三)工业固体废物信息表


一般工业固体废物信息

	指标名称
	单位
	指标内容
	指标内容
	指标内容
	指标内容

	一般工业固体废物名称
	/
	粉煤灰
	炉渣
	脱硫石膏
	其他一般工业固体废 物

	一般工业固体废物代码
	/
	900-001-S02
	900-001-S03
	SW06
	SW59

	一般工业固体废物产生 量
	t
	15087
	4503
	3329.88
	1456.27

	一般工业固体废物综合 利用量-利用总量
	t
	15087
	4503
	3329.88
	1311.9

	一般工业固体废物综合
利用量-其中：综合利
用往年贮存量
	
t
	
0
	
0
	
0
	
63.1

	一般工业固体废物处置 量-处置总量
	t
	0
	0
	0
	0

	一般工业固体废物处置
量-其中：处置之前报
告期内的贮存量
	
t
	
0
	
0
	
0
	
0

	一般工业固体废物贮存 量
	
t
	0
	0
	0
	207.45





	一般工业固体废物倾倒 丢弃量
	
t
	0
	0
	0
	0


危险废物信息

	指标名称
	单位
	指标内容
	指标内容

	危险废物名称
	/
	烟气脱硝过程中产生的废钒钛 系催化剂
	使用工业齿轮油进行机械设备 润滑过程中产生的废润滑油

	危险废物代码
	/
	772-007-50
	900-217-08

	危险废物行业俗称或单位内部名称
	/
	/
	/

	危险废物上年末剩余贮存量
	t
	0
	2.309

	危险废物产生量
	t
	29.16
	0

	危险废物利用处置量-利用处置总量
	
t
	0
	0

	危险废物利用处置量-其中：自行利 用处置量
	
t
	0
	0

	危险废物利用处置量-其中：委外利 用处置量
	
t
	29.16
	0

	危险废物利用处置量-其中：利用处 置往年贮存量
	
t
	0
	0






	危险废物本年末剩余贮存量
	t
	0
	2.309

	自行利用处置方式
	t
	
	

	年自行利用处置能力
	
t
	0
	0


(四)小结

污染防治设施运行稳定.
三、自行监测情况

(一)自行监测情况


大气污染物有组织排放浓度监测数据统计表
注：
1 、若采用手工监测，有效监测数据数量为报告周期内的监测次数；
2 、若采用自动和手工联合监测，有效监测数据数量为两者有效数据数量的总和；
3 、不合规数据的占比是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例；
4 、监测要求与排污许可证不一致的原因以及污染物浓度超标原因等可在“备注”中进行说明；
5、有效监测数据数量只允许输入数字和“/”;监测结果只允许输入数字、“/”、“未检出”和“N.D”。

	排放口 编号
	污染 物项
	
监测方式
	许可排放浓度限值 (mo/ /m³)
	有效监测数 据数量(小
	监测结果(折标，小时浓度)(mg/m³)
	不合规数 据的数量
	不合规
数据的
	备注





	
	目
	
	
	时值)
	
最小值
	
最大值
	
平均值
	
	占比(%)
	

	






DA002
	二氧
化硫
	自动
	35
	2084
	1.96
	28.9
	10.55
	0
	0
	

	
	林格 曼黑 度
	
手工
	
1
	
3
	
<1
	
<1
	
<1
	
0
	
0
	

	
	氨
	手工
	2.5
	3
	1.79
	2.07
	1.89
	0
	0
	

	
	氮氧
化物
	自动
	50
	2084
	2.6
	46.68
	34.81
	0
	0
	

	
	汞及 其化 合物
	
手工
	
0.03
	
3
	
0.000259
	
0.000322
	
0.000287
	
0
	
0
	

	
	烟尘
	自动
	10
	2084
	1.25
	9.12
	2.08
	0
	0
	

	DA003
	粉尘
	手工
	10
	3
	1.3
	1.3
	1.3
	0
	0
	

	DA004
	粉尘
	手工
	10
	3
	1.6
	1.6
	1.6
	0
	0
	



大气污染物有组织排放速率监测数据统计表
注 ：不合规数据的占比是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可填写“/”。

	
排放口 编号
	
污染物 项 目
	
许可排放速率(kg/h)
	
排放速率有效监 测数据数量
	监测结果(kg/h)
	不合规数据 的数量
	不合规数
据的占比 (%)
	
不合规原因

	
	
	
	
	最小值
	最大值
	平均值
	
	
	

	DA002
	二氧化
	/
	3
	0.877
	0.946
	0.91
	0
	0
	/





	
	硫
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	林格曼 黑度
	/
	3
	<1
	<1
	<1.
	0
	0
	/

	
	氨
	/
	3
	0.523
	0.626
	0.574
	0
	0
	/

	
	氮氧化
物
	/
	3
	8.18
	9.46
	8.70
	0
	0
	/

	
	汞及其
化合物
	/
	3
	0.000078
	0.000094
	0.000086
	0
	0
	/

	
	烟尘
	/
	3
	0.583
	0.583
	0.583
	0
	0
	/

	DA003
	粉尘
	/
	3
	0.00179
	0.00179
	0.00179
	0
	0
	/

	DA004
	粉尘
	/
	3
	0.00928
	0.00928
	0.00928
	0
	0
	/



大气污染物无组织排放浓度监测数据统计表

	
生产设施/无 组织排放编 号
	
污染物项 目
	

许可排放浓度限值(mg/m³)
	

监测点位/设施
	
监测
时间
	

监测结果(mg/m³)
	

不合规原 因

	

厂界
	颗粒物
	1
	厂界东
	2026-06-11
	0.184
	

	
	颗粒物
	【
	厂界南
	2026-06-11
	0.230
	

	
	颗粒物
	[
	厂界西
	2026-06-11
	0.227
	

	
	颗粒物
	【
	厂界北
	2026-06-11
	0.229
	

	氨罐区周边
	氨(氨气)
	1.5
	罐区东
	2026-06-11
	0.13
	






	
	氨(氨气)
	1.5
	罐区南
	2026-06-11
	0.14
	

	
	氨(氨气)
	1.5
	罐区西
	2026-06-11
	0.13
	

	
	氨(氨气)
	1.5
	罐区北
	2026-06-11
	0.13
	



水污染物排放浓度监测数据统计表

	
排放口编 号
	

污染物项目
	
许可排放浓 度限值
(mg/L)
	

监测时间
	浓度监测结果(日均浓度，mg/L)
	

超标情况
	
排入污水处理厂的，填 报周期内污水处理厂排 水浓度均值(mg/L)

	
	
	
	
	
废水流量(m³/d)
	
监测结果
	
	

	



DW002
	pH值
	6-9
	2026-06-06
	3.2
	11.7
	
	

	
	总汞
	0.05
	2026-06-06
	3.2
	0.00004
	
	

	
	总砷
	0.5
	2026-06-06
	3.2
	0.0004
	
	

	
	总铅
	1.0
	2026-06-06
	3.2
	0.07
	
	

	
	总镉
	0.1
	2026-06-06
	3.2
	0.005
	
	

	
	流量
	/
	2026-06-06
	3.2
	3.0
	
	

	


DW004
	pH值
	6-9
	2026-06-12
	150
	8.6
	
	

	
	动植物油
	100
	2026-06-12
	150
	0.37
	
	

	
	化学需氧量
	500
	2026-06-12
	150
	14
	
	

	
	总 磷 ( 以 P 计 )
	/
	2026-06-12
	150
	0.21
	
	

	
	悬浮物
	400
	2026-06-12
	150
	11
	
	





	
	挥发酚
	2
	2026-06-12
	150
	0.01
	
	

	
	氟化物(以F-
计 )
	20
	2026-06-12
	150
	0.89
	
	

	
	氨氮(NH3-N)
	/
	2026-06-12
	150
	0.039
	
	

	
	溶解性总固体
	/
	2026-06-12
	150
	530
	
	

	
	石油类
	20
	2026-06-12
	150
	0.19
	
	

	
	硫化物
	1
	2026-06-12
	150
	0.01
	
	




噪声监测结果统计表

注 ：仅按《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》 要求，在排污许可证中提出噪声管控要求的企业需填报。

	


监测点 名称
	


监测 点位 置
	监 测 点 数 量
	


厂界外声环
境功能区类 别
	监 测 日 期
	工业企业厂界噪声监测结果/dB(A)
	


是否 达标
	超标原因

	
	
	
	
	
	

昼间等 效声级
	


评价标准
	

夜间等
效声级
	


评价标准
	

频发噪声最 大声级
	

评价
标准
	

偶发噪声最 大声级
	

评价
标准
	
	

	
厂界东 侧
	厂界 东
	
1
	
3
	202
6-
06-
11
	
51
	
65
	
50
	
55
	
51
	
65
	
50
	
70
	
是
	

	
厂界北
侧
	
厂界 北
	
1
	
3
	202
6-
06-
11
	
55
	
65
	
50
	
55
	
55
	
65
	
50
	
70
	
是
	






	厂界南
侧
	厂界 南
	
1
	
3
	202
6-
06-
11
	
61
	
65
	
52
	
55
	
61
	
65
	
52
	
70
	
是
	

	厂界西 侧
	厂界 西
	
1
	
3
	202
6-
06-
11
	
60
	
65
	
52
	
55
	
60
	
65
	
52
	
70
	
是
	







(二)小结

本季度各类数据检测均按要求开展，上报数据均来源于监测报告，数据填报真实。
四、台账管理情况

(一)台账管理信息


台账管理情况表

	序号
	记录内容
	是否完整
	说明

	
1
	排污单位基本信息：名称、注册地址、统一社会
信用代码、法定代表人、治理设施、生产规模等。
b)生产设施基本信息：名称、编码、规格型号、
相关参数、设计生产能力等。
	
是
	
排污单位基本信息准确，生产设施基本信息
准确。

	




2
	1、污染防治设施运行管理信息(正常情况):  运行情况(是否正常运行；治理效率、副产物产 生量等),主要药剂添加情况(添加(更换)时
间、添加量等)等；涉及DCS系统的，还应记录 DCS曲线图。DCS曲线图应按不同污染物分别记 录，至少包括烟气量、污染物进出口浓度等。
2、应记录脱硫、脱硝、除尘设备的工艺、投运 时间等基本情况。按日记录脱硫剂使用量、脱硝 还原剂使用量、脱硫副产物产生量、粉煤灰产生 量等记录脱硫、脱硝、除尘设施运行、故障及维 护情况、布袋除尘器清灰周期及换袋情况、做好
	




是
	




污染防治设施正常运行，各项记录完善。







	
	防渗漏措施等。对于防渗漏、防泄漏等污染防治 措施，还应记录落实情况及问题整改情况等。
	
	

	



3
	1、生产运行情况：燃煤机组：按照发电机组记录
每日的运行小时、用煤量、实际发电量、实际供
热量、产灰量、产渣量。
2、燃料分析结果：燃煤锅炉应每日记录煤质分
析，包括收到基灰分、含硫量、挥发分和低位发
热量等。
3、废气处理设施运行情况：应记录脱硫、脱硝、
除尘设备的工艺、投运时间等基本情况。
	



是
	



燃煤机组运行完好，废气治理设施运行正常。

	

4
	污染防治设施运行管理信息(异常情况):起止
时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、
是否报告，是否防渗漏等。贮存场地采用防腐、
防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环
境的拦截、导流、收集设施；
	

是
	
污染防治设施运行管理到位，异常问题及时
反馈处置。

	






5
	按照HJ 819及火电行业自行监测技术指南规定
执行。
监测质量控制按照HJ/T 373和HJ 819等规定
执行。
监测记录信息：对手工监测记录、自动监测运行
维护记录、信息报告、应急报告内容的要求进行
台账记录。监测质量控制根据HJ/T 373、HJ/T
819要求执行，同时记录监测时的生产工况，系
统校准、校验工作等必检项目和记录，以及仪器
说明书及相关标准，规范中规定的手工监测应记
录手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测
点位、监测内容、监测方法、监测频次、手工监
测仪器及型号、采样方法及个数、监测结果、是
否超标等。
	






是
	





公司严格按照火电行业自行监测技术指南规
定执行自行监测，监测记录信息按照要求进
行台账记录。






	








6
	正常工况：运行状态、生产负荷、产品产量、原
辅料及燃料等。
非正常工况：设施名称、编号、非正常工况起止
时间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件原
因、是否报告等。
固废出入库台账，内容包括固废产生量、转出量、
库存量、接收单位名称等信息。
工业固废台账要求：排污单位应建立环境管理台
账，危险废物环境管理台账记录应符合《危险废
物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文
件的相关要求。待危险废物环境管理台账相关标
准或管理文件发布实施后，从其规定。
排污单位应建立环境管理台账制度，一般工业固
体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定
的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管
理文件要求。
	








是
	






公司按照标准及管理文件的相关要求，建立
环境管理台账，一般固废和危险废物管理台
账，固废出入库台账内容包括固废产生量、
转出量、库存量、接收单位名称等信息。

	
7
	生产设施运行管理信息(非正常工况):起止时
间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件原因、
应对措施、是否报告等。
	
是
	
生产设施运行异常及时报告。







(二)小结

污染防治设施运行正常，投入率100%,污染物排放浓度异常情况均进行登记报备，公司产生的所有固废现产现拉走生产水泥公司贮存利用。公司严格 按照火电行业自行监测技术指南规定执行自行监测，监测记录信息按照要求进行台账记录。公司按照标准及管理文件的相关要求，建立环境管理台账， 一般固废和危险废物管理台账，固废出入库台账内容包括固废产生量、转出量、库存量、接收单位名称等信息。公司排污许可证副本信息齐全，包括 名称、注册地址、统一社会信用代码、法定代表人、治理设施、生产规模等内容。台账建立齐全，记录完整。
五、实际排放情况及合规判定分析

(一)实际排放量信息


大气污染物实际排放量表
注：
1 、实际排放量指报告执行期内实际排放量；
2、废气、废水污染物产生量、排放量的计算，上传有效的监测数据后系统只能选择“实测法一自动”或“实测法-手动”,不允许选择系数法。

	
排放 口 类 型
	排放  口编 码及 名称
	
大气污
染物项 目
	
许可排 放量
(吨)
	产生量(吨)
	实际排放量(吨)
	备注

	
	
	
	
	
季度 合计
	4月
	5 月
	6月
	
季度合 计
	4月
	5 月
	6 月
	

	
	
	
	
	
	核算
方法
	产生 量
	核 算 方 法
	产生 量
	核 算 方 法
	产生 量
	
	核 算 方 法
	排放 量
	核 算 方 法
	排放 量
	核 算 方 法
	排放 量
	

	主要
排放 口
	
DA002
-2#烟
囱
	工业废
气排放
量(万
立方米)
	

/
	
6654
8.66
0895
	
系数 法
	
2308
3.817
85
	系数法
	
19592
.4044
09
	系数法
	
2387
2.438
636
	
63643.4
4
	实 测 法 自 动
	
2294
0.96
	实测法自动
	
19569
.2
	实 测 法 自 动
	
21133
.28
	






	
	
	林格曼 黑度
	
/
	
/
	系数 法
	
0
	系 数 法
	
	系 数 法
	
0
	
/
	
/
	
0
	
/
	
0
	
/
	
0
	

	
	
	
汞及其
化合物
	

/
	

0
	
系数 法
	

0
	系 数 法
	

0
	系 数 法
	

0
	

0
	实 测 法 自 动
	

0
	实 测 法 自 动
	

0
	实 测 法 自 动
	

0
	

	
	
	

氨
	
	

0
	
系数 法
	

0
	系 数 法
	

0
	系 数 法
	

0
	

0
	实 测 法 自 动
	

0
	实 测 法 自 动
	

0
	实 测 法 自 动
	

0
	

	
	
	
氮氧化
物
	

162.48
	
212.
6732
985
	
系数 法
	
73.77
0255
	系 数 法
	
62.61
25487
	系 数 法
	
76.29
0494
8
	

23.4
	实 测 法 自 动
	

8.2
	实 测 法 自 动
	

8.1
	实 测 法 自 动
	

7.1
	

	
	
	
二氧化
硫
	

113.74
	1281
.481
4721
5
	
系数 法
	
444.5
0909
28
	系 数 法
	
377.2
77362
27
	系 数 法
	
459.6
9501
708
	

7.1
	实 测 法 自 动
	

2.2
	实 测 法 自 动
	

2.5
	实 测 法 自 动
	

2.4
	

	
	
	

烟尘
	

32.5
	2060
8.02
5404
13
	
系数 法
	
7148.
3317
362
	系 数 法
	
6067.
15089
918
	系 数 法
	
7392.
5427
6875
	

1.4
	实 测 法 自 动
	

0.5
	实 测 法 自 动
	

0.4
	实 测 法 自 动
	

0.5
	

	
	
	挥发性
有机物
(VOCs )
	
/
	1.01
6010
09
	系数 法
	
0.352
4247
	系 数 法
	
0.299
12068
	系 数 法
	0.364
4647
1
	
0
	实 测 法 自
	
0
	实 测 法 自
	
0
	实 测 法 自
	
0
	





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	动
	
	动
	
	动
	
	

	
一般排放口
(合计)
	

粉尘
	

/
	

0
	
系数 法
	

0
	系数法
	

0
	系数法
	

0
	

0
	实测法自动
	

0
	实 测 法 自 动
	

0
	实 测 法 自 动
	

0
	

	




无组织排放
	颗粒物
(堆场)
	
/
	
0
	系数 法
	
0
	系 数 法
	
0
	系 数 法
	
0
	
0
	
/
	
0
	
/
	
0
	
/
	
0
	

	
	颗粒物 (非堆 场 )
	/
	
0
	系数 法
	
0
	系数法
	
0
	系数法
	
0
	
0
	/
	
0
	/
	
0
	/
	
0
	

	
	挥发性
有机物
(VOCs )
	
/
	
0
	
系数 法
	
0
	系数法
	
0
	系 数 法
	
0
	
0
	
/
	
0
	
/
	
0
	
/
	
0
	

	







其他排放
	工业废
气排放
量(万
立方米)
	

/
	

0
	
系数 法
	

0
	系数法
	

0
	系数法
	

0
	

0
	
	

0
	
	

0
	
	

0
	

	
	汞及其 化合物
	/
	
0
	系数 法
	
0
	系 数 法
	
0
	系 数 法
	
0
	
0
	
	
0
	
	
0
	
	
0
	

	
	
NOx
	
/
	
0
	系数 法
	
0
	系数法
	
0
	系 数 法
	
0
	
0
	
	
0
	
	
0
	
	
0
	

	
	
S02
	
/
	
0
	系数 法
	
0
	系 数 法
	
0
	系 数 法
	
0
	
0
	
	
0
	
	
0
	
	
0
	

	
	颗粒物
	/
	0
	系数 法
	0
	系 数
	0
	系 数
	0
	0
	实测
	0
	实测
	0
	实测
	0
	





	
	
	
	
	
	
	法
	
	法
	
	
	法 自 动
	
	法自动
	
	法 自 动
	
	

	
	
VOCs
	
I
	
0
	系数 法
	
0
	系 数 法
	
0
	系 数 法
	
0
	
0
	
	
0
	
	
0
	
	
0
	

	









全厂合计
	工业废
气排放
量(万
立方米)
	

/
	
6654
8.66
0895
	

/
	
2308
3.817
85
	

/
	
19592
.4044
09
	

/
	
2387
2.438
636
	
63643.4
4
	

/
	
2294
0.96
	

/
	
19569
.2
	

/
	
21133
.28
	

	
	汞及其
化合物
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	0
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	

	
	
NOx
	162.4800
00
	212.
6732
985
	/
	73.77
0255
	/
	62.61
25487
	/
	76.29
0494
8
	23.4
	/
	8.2
	/
	8.1
	/
	7.1
	

	
	
SO2
	113.7400
00
	1281
.481
4721
5
	
/
	444.5
0909
28
	
/
	377.2
77362
27
	
/
	459.6
9501
708
	
7.1
	
i
	
2.2
	
/
	
2.5
	
/
	
2.4
	

	
	
颗粒物
	
32.50000
0
	2060
8.02
5404
13
	
/
	7148.
3317
362
	
/
	6067.
15089
918
	
/
	7392.
5427
6875
	
1.4
	
/
	
0.5
	
/
	
0.4
	
/
	
0.5
	

	
	
VOCs
	/
	1.01
6010
09
	/
	0.352
4247
	/
	0.299
12068
	/
	0.364
4647
1
	0
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	


水污染物实际排放量表

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

	
排放口
	
	
排放口
	
水运沈物n
	
近 可 排 放 量
	实际排放量(吨)
	备注

	
	
	
	
	
	季
	4月
	5 月
	6月
	





	
	
	名称
	
	
	度 合 计
	核算方法
	排放量
	核算方法
	排放量
	核算方法
	排放量
	

	













一般排
放口
(合计)
	















间接排放口
	pH值
	/
	0
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	溶解性总
固体
	/
	0
	实测法-自动
	0
	实测法-自动
	0
	实测法-自 动
	0
	

	
	
	悬浮物
	/
	0
	实测法-自动
	0
	实测法-自动
	0
	实测法-自 动
	()
	

	
	
	化学需氧
量
	/
	0
	实测法-自动
	0
	实测法-自动
	0
	实测法-自 动
	0
	

	
	
	总汞
	/
	0
	实测法-自动
	0
	实测法-自动
	0
	实测法-自 动
	0)
	

	
	
	总镉
	I
	0
	实测法-自动
	0
	实测法-自动
	0
	实测法-自 动
	0
	

	
	
	总砷
	1
	0
	实测法-自动
	0
	实测法-自动
	0
	实测法-自 动
	0
	

	
	
	总铅
	1
	0
	实测法-自动
	0
	实测法-自动
	0
	实测法-自 动
	0
	

	
	
	氨氮
(NH3-N)
	1
	0
	实测法-自动
	0
	实测法-自动
	0
	实测法-自 动
	0
	

	
	
	总磷(以 P 计 )
	/
	0
	实测法-自动
	0
	实测法-自动
	0
	实测法-自 动
	0
	

	
	
	氟化物
(以F-计)
	
/
	
0
	
实测法-自动
	
0
	
实测法-自动
	
0
	实测法-自 动
	
0
	

	
	
	硫化物
	/
	0
	实测法-自动
	0
	实测法-自动
	0
	实测法-自 动
	0
	

	
	
	石油类
	/
	0
	实测法-自动
	0
	实测法-自动
	0
	实测法-自 动
	0
	

	
	
	动植物油
	/
	0
	实测法-自动
	0
	实测法-自动
	0
	实测法-自 动
	0
	

	
	
	挥发酚
	/
	0
	实测法-自动
	0
	实测法-自动
	0
	实测法-自
	0
	






	
	
	
	
	
	
	
	
	
	动
	
	

	
	
	流量
	/
	0
	实测法-自动
	0
	实测法-自动
	0
	实测法-自 动
	0
	

	










全厂间接排放口(出厂界排放)
	pH值
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	

	
	溶解性总
固体
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	

	
	悬浮物
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	
	0
	

	
	化学需氧
量
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	

	
	总汞
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	

	
	总镉
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	

	
	总砷
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	

	
	总铅
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	

	
	氨氮
(NH3-N)
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	

	
	总磷(以 P 计 )
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	

	
	氟化物
(以F-计)
	
/
	
0
	
/
	
0
	
/
	
0
	
/
	
0
	

	
	硫化物
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	

	
	石油类
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	

	
	动植物油
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	

	
	挥发酚
	1
	0
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	

	
	流量
	/
	0
	1
	0
	/
	0
	/
	0
	


废水全厂间接排放(最终进入环境排放)
注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

	
排   放
	
	
土排放口
	
水    沈    物
	
近  可  排  放  是
	实际排放量(吨)
	备注

	
	
	
	
	
	季
	4月
	5 月
	6月
	







	型
	
	名称
	
	
	度 合 计
	核算方法
	排放 量
	核算方法
	排放量
	核算方法
	排放量
	

	











全厂间接排放口(最终进入
环境排放)
	pH值
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	

	
	溶解性总
固体
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	

	
	悬浮物
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	

	
	化学需氧
量
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	

	
	总汞
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	

	
	总镉
	1
	0
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	

	
	总砷
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	

	
	总铅
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	

	
	氨氮 (NH3- N)
	
/
	
0
	
/
	
0
	
/
	
0
	
/
	
0
	

	
	总磷(以 P 计 )
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	

	
	氟化物
(以F-计)
	
/
	
0
	
/
	
0
	
/
	
0
	
/
	
0
	

	
	硫化物
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	1
	0
	

	
	石油类
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	1
	0
	

	
	动植物油
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	1
	0
	

	
	挥发酚
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	

	
	流量
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	/
	0
	



水污染物产生量表


	
生产设施名 称及编号
	
废水污染 物
	
季度合计 值
	
4 月
	
5 月
	
6 月

	
	
	
	核算方法
	产生量(吨)
	核算方法
	产生量(吨)
	核算方法
	产生量

	



全厂合计
	化学需氧 量
	129489.6
24945
	系数法
	44916.22935
	系数法
	38122.676919
	系数法
	46450

	
	总氮(以 N计)
	0
	系数法
	0
	系数法
	0
	系数法
	

	
	氨氮
(NH3-N)
	27604.47
7530
	系数法
	9575.19990
	系数法
	8126.956726
	系数法
	990

	
	总磷(以 P计)
	0
	系数法
	0
	系数法
	0
	系数法
	







(二)不合规排放信息


大气污染物排放不合规时段小时均值报表

	不合规时段(开始时段-结
束时段)
	生产设施编号
	排放口编号
	不合规排放的大气污染物种 类
	实际排放浓度(折标，
mg/m³)
	不合规排放的 原因说明


水污染物排放不合规时段日均值报表

	不合规时段(开始时段-结束时段)
	排放口编号
	不合规排放的水污染物种类
	实际排放浓度(折标，
mg/m³)
	不合规排放的原因说明







(三)特殊时段废气污染物排放信息


重污染天气应急预警期间等特殊时段

	
日期
	
废气类型
	排放口编号/设施 编号
	
大气污染物项目
	
许可日排放量(kg)
	实际日排放量 (kg)
	排放是否 合规及不 合规原因



冬防等特殊时段

	
月份
	
废气排放类型
	排放口编号/设施 编号
	
大气污染物种类
	
许可月排放量(t)
	实际月排放量 (t)
	排放是否
合规及不
合规原因







(四)小结

环保设备与环保监测设备运行正常，环保参数日平均值均在合格范围内。
六、信息公开情况

(一)信息公开信息


信息公开信息

	分类
	许可证规定内容
	实际情况
	是否符合排污许可证要求
	备注

	
公开方式
	1.国家排放许可信息公开系统
2.其他便于公众知晓的方式
	
已在全国排放许可管理信息 公开系统公开
	
是
	

	时间节点
	及时公开，及时更新
	已按照时间节点公开更新
	是
	

	



公开内容
	1.基础信息，包括单位名称、 组织机构代码、法定代表人、 生产地址、联系方式，以及生   产经营和管理服务的主要内容、 产品及规模；2.排污信息，包   括主要污染物及特征污染物的  名称、排放方式、排放口数量   和分布情况、排放浓度和总量、 超标情况，以及执行的污染物   排放标准、核定排放总量；3.
	已在全国排放许可信息平台
公开企业基础信息；.排污
信息；防治污染设施的建设
和运行情况；建设项目环境
影响评价极其环境保护行政
许可情况；突发环境事件应
急预案；季度排污许可证执
行报告中相关内容；.其他
应当公开的环境信息。
	




是
	






	
	防治污染设施的建设和运行情  况；4.建设项目环境影响评价  极其环境保护行政许可情况；
5.突发环境事件应急预案；6.
季度、半年及年度排污许可证
执行报告中相关内容；7.其他
应当公开的环境信息。
	
	
	







(二)小结

公司已在全国排放许可信息平台公开企业基础信息；排污信息；防治污染设施的建设和运行情况；建设项目环境影响评价极其环境保护行政许可情况； 突发环境事件应急预案；季度排污许可证执行报告中相关内容；.其他应当公开的环境信息。
七、企业内部情况环境管理体系建设与运行情况

注：说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落 实情况等。

公司建立环境保护管理组织机构、成立组织机构小组， 设置环保管理人员，建立环保管理制度和责任制，污染物治理设备设施和自动 监测设备齐全，运行到位。



八、其他排污许可证规定的内容执行情况

公司严格按照排污许可证和环保法律、法规及环保技术规范规定的要求开展污染物排放和检测。



九、其他需要说明的情况

注：说明企业内部环境管理体系的设置人员保障设施配备、企业环境保护规划相关规章制度的建设和实施情况相关责任的落 实情况等。H
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